怀通环评〔2025〕6号

怀化市生态环境局

关于对通道侗族自治县侗康医院有限责任公司建设项目环境影响报告表的批复

通道侗族自治县侗康医院有限责任公司：

你单位呈报的《通道侗族自治县侗康医院有限责任公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉，经研究，现批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，同意你单位在通道侗族自治县双江镇转兵中路(城东汽车站斜对面)（109°47′11.414″E，26°9′49.339″N））建设通道侗族自治县侗康医院项目。项目总投资1200万元，其中环保投资44.5万元，占比3.7%。项目占地面积 400m²，共6层。-1 层设置：污水处理站、杂物间、厨房、医疗废物暂存间；1层设置：理疗室、中医科、内科、急诊科、药房、卫生间；2层设置：检验室、病房、杂物间；3层设置：肛肠检查室、彩超室、病房、杂物间；4层设置：员工房间、病房、护士站、配药室、医生值班室等；5层设置：员工房间、会议室。6层设置：员工房间、院长房间。具体内容详见《报告表》表2-1。

二、项目在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。

三、项目运营中要重点做好以下几个方面的工作：

1、按“清污分流、雨污分流”原则布设排水管网，新建医疗废水处理站。运营期间生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准、医疗废水经医疗废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定的标准后，再接入县城污水处理厂集中处理达标外排。

2、严格执行医疗废物管理条例，对固体废物进行分类收集处置，在院内建立医疗垃圾暂存间，做好标识、标牌。医疗废物等危险废物采用专用容器包装后在院内暂存，定期送有资质的单位集中处置；生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一处理。

3、加强绿化，吸声降噪、净化空气、美化环境。

4、建立健全各项环境保护管理制度。

四、项目日污水排放量约4.1925m³/d，约1530.2625m³/a。根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号），本项目不属于工业类项目，因此无需设置废水总量指标。

五、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，项目建成后须进行项目竣工环保验收，验收合格后方可正式投入生产使用。

六、《报告表》经批准后，如项目的工艺、性质、规模、地点和拟用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变化，或自批准之日起满5年才开工建设，须报我局重新审批。

怀化市生态环境局

2025年9月19日