怀通环评〔2026〕2号
[bookmark: _GoBack]关于通道县金坑风电场配套临时混凝土搅拌站建设项目（重大变动）
环境影响报告表的批复

大唐华银通道清洁能源有限公司：
你单位报批的《通道县金坑风电场配套临时混凝土搅拌站建设项目（重大变动）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉，经研究，现拟批复如下：
1、 根据《报告表》评价结论，同意你单位在湖南省怀化市通道侗族自治县独坡镇上岩村（E：109°31′39.884″，N：26°2′3.182″）建设通道县金坑风电场配套临时混凝土搅拌站建设项目（重大变动）。项目用地面积3500㎡，总投资500万元（其中环保投资80万元，占比16%），建设内容主要包括搅拌站、办公区、原料库及配套设施建设等。本项目工程内容组成见《报告表》表 2-2。
二、该项目在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。
三、项目在建设和运营管理中要重点做好以下几个方面的工作：
（一）严格落实大气污染防治措施。输送、计量、投料粉尘，用毡料布袋手工扎紧放料口，粉尘无组织排放；搅拌粉尘，负压收集+脉冲布袋除尘器+15m排气筒（DA001）排放；筒仓呼吸孔粉尘，负压收集+脉冲布袋除尘器+15m排气筒（DA002）排放；砂石装卸、运输、堆场粉尘，通过洒水抑尘，无组织排放。
（二）严格落实水污染物防治措施。生活污水经化粪池处理后清掏用作农肥；商品混凝土配料用水全部进入产品；生产区与原料库洒水降尘用水全部蒸发损耗；道路降尘用水全部蒸发损耗；项目搅拌机清洗废水、洗车废水和混凝土作业区地面冲洗废水经自建污水处理设施处理回用于生产。
（三）严格落实固体废物污染防治措施。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理；设置1间一般固废暂存间（占地约10m²，设置于生产车间东北侧）。
（四）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取减振、隔声、消音等措施，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
（五）严格落实环境风险防范措施。1、加强员工培训，各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。2、本项目安全环保管理需配备专业管理人员，通过技能培训，承担该项目运行后的环保安全工作。
（六）严格落实污染物排放总量控制制度。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后用于农肥。
四、项目在发生实际排污行为前，应按照经批准的环境影响文件，全面梳理并确保各项环境保护措施落实到位，依法申领排污许可证，严禁无证排污或不按证排污等各类违法行为。项目建成后须编制突发环境事件应急预案，并按规定程序和标准开展竣工环保验收，及时在“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”填报相关信息。
五、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。本项目自批准之日起满5年方决定才开工建设的，须报我局重新审核。
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