怀通环评〔2025〕4号

怀化市生态环境局

关于通道和欣来制动器有限公司年产600万套汽车零配件搬迁项目环境影响报告表

的批复

通道和欣来制动器有限公司：

你单位呈报的《通道和欣来制动器有限公司年产600万套汽车零配件搬迁项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，同意你单位在通道产业开发区 C 区 3 栋一、二层建设年产600万套汽车零配件搬迁项目。项目总投资500万元（其中环保投资32万元，占比6.4%），占地5500㎡，主要建设内容包括为数控车床区、钻床区、立式加工区、磨床区、铣床区、抛丸区、清洗区、组装区、检测区、原料库和成品仓库等，项目建设完成后可实现年生产 600 万套制动器。具体建设内容见《报告表》表2-1。

二、该项目在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。

三、项目建设中要重点做好以下几个方面的工作：

1、加强运营期环境管理，落实各项污染防治和环境保护措施，文明生产，减少噪声和扬尘污染。选用低噪声的机械设备，对高噪设备采取消声、减振、隔音等措施。

抛丸废气通过自带布袋除尘器处理后通过 30m 高排气筒排放；打磨、数控车床加工、钻床加工、立式加工、铣床加工等工序产生的颗粒物设备密闭无组织排放。

2、雨污分流、污污分流体制。本项目雨水沿厂区导流沟进入园区雨水管网，生活污水依托园区隔油池+化粪池处理，通道县产业开发区污水处理厂未运营前，通过罐车定期运往怀化市通道县污水处理厂进行处理，后续通道县产业开发区污水处理厂正常运行后，项目生活污水进入通道县产业开发区污水处理厂处理；清洗废水作为危险废物交有资质单位处理。

3、落实好各类固体废物的分类收集、处置措施，危险废物委托有资质单位处理。生活垃圾收集后，由环卫部门统一处置。

4、建立健全各项环境保护管理制度。

四、本项目生产过程中无生产废水外排，产生的少量含油废水经隔油池处理后和生活污水进入经化粪池处理后排入工业园区污水处理厂处理，故本项目不申请排放总量控制指标。

五、该项目建成后须进行项目竣工环保验收，验收合格后方可正式投入生产使用。

六、《报告表》经批准后，如项目的工艺、性质、规模、地点和拟用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变化或自批准之日起满5年才开工建设，须报我局重新审批。

怀化市生态环境局

2025年3月17日